Тест по дисциплине
МДК 01.01 «Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог и аэродромов»

Специальности  08.02.05
Вариант 1

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	1
	Какой технической категории соответствует автодорога с интенсивностью движения  938 авт/сут

 - I

 -II

 -III

 -IV
	

	2
	Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога пересекает     ущелье?

 - мост

 - путепровод

 - виадук

 - тоннель
	

	3
	Что относится к контрольным точкам трассы?

 - прямые и плавно вписанные кривые

 - начало трассы, вершины углов, конец трассы

 - прямые и вертикальные кривые

 - участок, представляющий собой дугу окружности и

кривая переменного радиуса
	

	4
	Как называется угол, расположенный от северного конца меридиана до заданного  направления?

 - румб

 - азимут 

 - угол поворота

 - угол переходной кривой
	

	5
	Как называется полоса поверхности автодороги, в пределах которой происходит движение в обе стороны? 
 - ширина земляного полотна

 - ширина проезжей части

 - обочина

 - краевая укрепительная полоса
	

	6
	Как называются боковые наклонные поверхности земполотна?

 - кромка проезжей части

 - откос

 - кювет

 - резерв
	


Вариант 1

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	7
	Азимут А : 184°16', в какой четверти он находится и определите  румб

 - Iчетверти

 -IIчетверти

 -IIIчетверти

 -IVчетверти
	

	8
	С каким коэффициентом заложения построен откос?

 - 1 : 3

 - 1 : 1,5

 - 1 : 5

 - 1 : 4
	[image: image1.png]




	

	9
	Какой уклон (i)имеет прямой участок проектной линии? 

При Н1-192,13м;   Н2-197,38м;   L-350м

 - 20 ‰
 - 15 ‰
 - 30 ‰
 - 25 ‰
	

	10
	Чему равно значение кривой К для  α - 29°29' и R – 700м? 
 - 374,51 м

 - 353,21 м

 - 360,21 м

 - 375,50 м
	

	11
	Чему равна отметка бровки земляного полотна для автодороги IV категории при i пр.ч. - 20‰ и  i обоч. - 40‰, отметка по оси проезжей части 102,50м

 - 102,64 м

 - 102,31 м

 - 102,36 м

 - 102,24 м
	

	
	Суммарное количество существенных операций
	


Тест по дисциплине

МДК 01.01 «Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог и аэродромов»

Специальности  08.02.05

Вариант 2

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	1
	Какой технической категории соответствует автодорога с интенсивностью движения  14523 авт/сут

 - I

 -II

 -III

 -IV
	

	2
	Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога пересекает пониженной место?

 - труба

 - мост

 - виадук

 - тоннель
	

	3
	Что относится к элементам плана трассы?

 - прямые и вертикальные кривые   

 - начало трассы, вершины углов, конец трассы

 - прямые и плавно вписанные кривые

 - участок, представляющий собой дугу окружности и

кривая переменного радиуса
	

	4
	Как называется угол,  расположенный от ближайшего  конца меридиана до заданного  направления?

 - румб

 - азимут 

 - угол поворота

 - угол переходной кривой
	

	5
	Как называется боковая полоса земляного полотна, предназначенная для вынужденной остановки автомобиля? 
 - ширина земляного полотна

 - ширина проезжей части

 - обочина

 - краевая укрепительная полоса
	

	6
	Как называется канава, предназначенная для сбора воды с поверхности земполотна?

 - кромка проезжей части

 - откос

 - кювет

 - резерв
	


Вариант 2

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	7
	Азимут А : 93°05', в какой четверти он находится и определите  румб

 - Iчетверти

 -IIчетверти

 -IIIчетверти

 -IVчетверти
	

	8
	С каким коэффициентом заложения построен откос?

 - 1 : 3

 - 1 : 1,5

 - 1 : 5

 - 1 : 4
	      [image: image2.png]



	

	9
	Какой уклон (i)имеет прямой участок проектной линии? 

При Н1-200,56м;   Н2-204,06м;   L-175м

 - 20 ‰
 - 15 ‰
 - 30 ‰
 - 25 ‰
	

	10
	Чему равно значение тангенса Т для  α - 29°23' и R – 500м? 
 - 185,09 м

 - 131,10 м

 - 126,10 м

 - 114,09 м
	

	11
	Чему равна отметка бровки земляного полотна для автодороги III категории при i пр.ч. - 20‰ и  i обоч. - 40‰, отметка по оси проезжей части 116,60м

(- 116,64 м

( - 116,43 м
( - 116,77 м

(- 116,54 м
	

	
	Суммарное количество существенных операций
	


Тест по дисциплине

МДК 01.01 «Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог и аэродромов»

Специальности  08.02.05

Вариант 3

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	1
	Какой технической категории соответствует автодорога с интенсивностью движения  5491 авт/сут

 - I

 -II

 -III

 -IV
	

	2
	Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога пересекает глубокую реку?

 - труба

 - мост

 - путепровод

 - виадук

 - тоннель
	

	3
	Что относится к элементам проектной линии?

 - прямые и плавно вписанные кривые

 - начало трассы, вершины углов, конец трассы

 - участок, представляющий собой дугу окружности и

кривая переменного радиуса 

 - прямые и вертикальные кривые
	

	4
	Как называется угол, угол  между продолжением предыдущего (старого) и последующего (нового) направлениями?

 - угол поворота 

 - азимут 

 - румб

 - угол переходной кривой
	

	5
	Как называется дорожное сооружение, служащее для расположение на нем слоев дорожной одежды, дорожных знаков, оградительных сооружений и разметки? 
 - ширина земляного полотна

 - ширина проезжей части

 - обочина

 - краевая укрепительная полоса
	

	6
	Как называется неглубокая выработка вдоль дороги , из которой грунт используется для отсыпки невысоких насыпей?

 - кромка проезжей части

 - откос

 - кювет

 - резерв
	


Вариант 3

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	7
	Азимут А : 352°44', в какой четверти он находится и определите  румб

 - Iчетверти

 -IIчетверти

 -IIIчетверти

 -IVчетверти
	

	8
	С каким коэффициентом 

заложения построен откос?

 - 1 : 3

 - 1 : 1,5

 - 1 : 5

 - 1 : 4
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	9
	Какой уклон (i)имеет прямой участок проектной линии? 

При Н1-116,44м;   Н2-123,94м;   L-250м

 - 20 ‰
 - 15 ‰
 - 30 ‰
 - 25 ‰
	

	10
	Чему равно значение тангенса Т для  α - 30°24' и R – 300м? 
 - 80,50 м

 - 81,51 м

 - 78,51 м

 - 82,50 м
	

	11
	Чему равна отметка бровки земляного полотна для автодороги III категории при i пр.ч. - 20‰ и  i обоч. - 40‰, отметка по оси проезжей части 124,70м

( - 124,62 м

( - 124,55 м

( - 124,87 м

( - 124,53 м
	

	
	Суммарное количество существенных операций
	


Тест по дисциплине

МДК 01.01 «Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог и аэродромов»

Специальности  08.02.05

Вариант 4

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	1
	Какой технической категории соответствует автодорога с интенсивностью движения  8648 авт/сут

 - I

 -II

 -III

 -IV
	

	2
	Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога пересекает железную дорогу?

 - труба

 - мост

 - путепровод

 - виадук
	

	3
	Что относится к круговой и переходной кривым?

 - прямые и плавно вписанные кривые

 - начало трассы, вершины углов, конец трассы

 - прямые и вертикальные кривые

 - участок, представляющий собой дугу окружности и

кривая переменного радиуса
	

	4
	Как называется угол, образованный касательной в конце переходной кривой и линией тангенсов?

 - румб

 - азимут 

 - угол поворота

 - угол переходной кривой
	

	5
	Как называется полоса, которая повышает прочность края дорожной одежды и улучшающая безопасность движения? 
 - ширина земляного полотна

 - ширина проезжей части

 - краевая укрепительная полоса 

 - обочина
	

	6
	Как называется полоса, разделяющая проезжую часть и обочину?

 - кромка проезжей части

 - откос

 - кювет

 - резерв
	


Вариант 4

	№№

п/п
	Задание
	Количество существенных операций

	7
	Азимут А : 285°58', в какой четверти он находится и определите  румб

 - Iчетверти

 -IIчетверти

 -IIIчетверти

 -IVчетверти
	

	8
	С каким коэффициентом

 заложения построен откос?

 - 1 : 3

 - 1 : 1,5

 - 1 : 5

 - 1 : 4
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	9
	Какой уклон (i)имеет прямой участок проектной линии? 

При Н1-222,22м;   Н2-227,72м;   L-220м

 - 20 ‰
 - 15 ‰
 - 30 ‰
 - 25 ‰
	

	10
	Чему равно значение кривой К для  α - 29°58 ' и  R – 800м? 
 - 410,42 м

 - 418,42 м

 - 214,11 м

 - 375,50 м
	

	11
	Чему равна отметка бровки земляного полотна для автодороги IV категории при i пр.ч. - 20‰ и  i обоч. - 40‰, отметка по оси проезжей части 136,20м

( - 136,06 м
( - 136,34 м

( - 136,08 м

( - 136,15 м
	

	
	Суммарное количество существенных операций
	


