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	Исходные данные: I3=1 A, R1= 5Ом, 

        R2 = 5 Ом, R3= 1 Ом,  R4 =6 Ом.

Определить: RЭКВ =  

                       U2 =

                        I4 =
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	Исходные данные: I = 4 A, U = 32 В, 

        R2 =  R3= 10 Ом,

Определить: RЭКВ =

                       U2 =

                        I4 =

	Однофазные цепи переменного тока

	
[image: image3.emf] 

R   X L   X C  


	Исходные данные: I = 2 A, 

       XL = 15 Ом, ХС = 9 Ом, R = 8 Ом.

Определить: Z =

                      UC = 

                      U =
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	Исходные данные: U = 20 B, 

    XL = 3 Ом, ХС = 8.33 Ом, R = 4 Ом.

Определить: IA =

                      IC =

                      Q =


Задачи, оцениваемые в 3 балла

Рассчитать электрические цепи по исходным данным и определить их параметры.

Однофазные цепи постоянного тока
Задачи, оцениваемые в 4 балла

Рассчитать электрические цепи по исходным данным и определить их параметры 

Трёхфазные цепи переменного тока
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	Соединение «ЗВЕЗДА»

Исходные данные:

UЛ = 380 В, RА = 4 Ом, RВ = 11 Ом, 

RС = 8 Ом, ХА = 3 Ом, ХС = 6 Ом.

Определить:  ZA =

                        IB =

                        QC =
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	Соединение «ТРЕУГОЛЬНИК»

Исходные данные:

UЛ = 220 В, RАВ = 3 Ом, RВС = 55 Ом, 

 ХАВ = 4 Ом, ХСА = 6 Ом.

Определить: SAB =

                      PBC =

                      PCA =

	Трансформаторы 
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	Исходные данные:

K = 4, W1 = 160, U1 = 20 B, 

S2 = 600 BA

Определить:

W2, U2, I2

	Задачи, оцениваемые в 4 балла
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	Исходные данные:

I1 = 2 A, U1 = 180 B, U2 = 60 B

Определить:  K =

                        S1 =

                        RH =

	Машины постоянного тока
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	Генератор с параллельным возбуждением

Исходные данные: U = 200 B, 

I = 20 A, P1 = 4200 Вт

Определить: P2 =

                      RH =

                       ( =

	
	Двигатель с параллельным возбуждением

Исходные данные: n = 956 об/мин, 

U = 200 B, ( = 0,9, P2 = 10 кВт

Определить: P1 =

                      М =

                       I =

	Машины переменного тока

	
	Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Исходные данные:

n2 = 956 об/мин, ( = 0,9, P2 = 10 кВт

Определить: P1 =

                      М =

                      n1 =

	
	Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Исходные данные:

М = 100 Нм, P2 = 10 кВт

Определить:  n1 =

                        n2 =

                        S% =


Задачи, оцениваемые в 4 балла

Составить схему мостового выпрямителя, использовав диоды с параметрами IДОП = 2 А, UОБР = 100 В. Мощность потребителя Pd = 300 Вт, при напряжении потребителя Ud = 50 В. 


По выходным характеристикам транзистора, включенного по схеме с общим эммитером, определить коэффициент усиления по току ( для точки А, характеризующийся напряжением коллектор – эммитер UК-Э = 15 В и током базы IБ = 150 мА. Пересчитать коэффициент усиления по току ( этого транзистора при его включении по схеме с общей базой.

( =


( = 

Задачи, оцениваемые в 2 балла

Определить технические характеристики электромеханических приборов, снять их показания и занести данные в таблицу.
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	№
	Наименование

прибора
	Система прибора
	Тип 

прибора
	Предел 

измерения
	Цена 

деления
	Класс точности
	Показание 

прибора

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Задачи, оцениваемые в 5 баллов
1.Условное обозначение аккумулятора.

2.Ёмкость аккумулятора.

3.Напряжение аккумулятора прибор показал.
4.Условное обозначение резистора.

5.Мощность резистора.

6.Сопротивление резистора прибор показал.

7.Расчитать силу тока по закону Ома.

8.Измерить силу тока с помощью прибора.

9.Определить погрешность измерения.
Задачи, оцениваемые в 5 баллов

Собрать схему управления освещением с использованием магнитного пускателя и кнопочного поста.

Проверка полупроводниковых приборов с помощью мультиметра

· Диод – определить исправность, указать выводы анод – катод и марку



· Транзистор – определить исправность, проводимость, марку (нарисовать цокалёвку и указать базу).
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