ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «Электрический ток в газах»
	УСЛОВИЯ
	ТИПЫ  РАЗРЯДОВ

	
	тлеющий
	дуговой
	искровой
	коронный

	Состояние газа
	Разреженный газ
	
	
	

	Положение электродов
	1-90 см.
	
	
	

	Напряжение
	
10-900В

	
	
	

	
Сила тока
	1-10мА
	
	
	



