ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10
Тема «Определение показателя преломления стекла».
Цель: экспериментально определить относительный показатель преломления стеклянной призмы.
Оборудование: Транспортир, линейка, стеклянная призма 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ:
1. Начертите  в тетради таблицу для заполнения 
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2. Измерьте углы падения и преломления рис. 1 
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Рисунок 1.
3. Рассчитайте показатель преломления n1 по формуле 
4.   (1)
5. Так как = и =

5. Измерьте на рис. 1  длину отрезка AE и CD и рассчитайте показатели преломления по формуле 2.
6. Сделайте вывод 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА:
От чего зависит и не зависит показатель преломления?
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
В рабочей тетради отражается: 
· Порядок нумерации, тема лабораторной работы.
· Цель работы.
· Лабораторное оборудование и инструменты.
В ходе выполнения работы отражается:
· Таблица.
· Формулы для расчетов.
· Расчеты.
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