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Варіант І
Середній та достатній рівень
1. Який опір мідного дроту  довжиною 5 км з площею поперечного перерізу 0,85 мм2?
2. Обчислити силу струму, що проходить по мідному провіднику довжиною 100 м і площею поперечного перерізу 0,5 мм2 при напрузі 6,8 В.
3. Амперметр А1 показує 2 А. Визначити показання вольтметра та амперметрів А і А2, якщо опори резисторів  R1 = 5 Ом, R2 = 2Ом.
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Високий рівень
1. Яка площа поперечного перерізу  вольфрамового дроту, через який йде струм 0,05 А при напрузі 5 В? Довжина дроту  4 м?
1. Знайти розподіл струмів і напруг між опорами, якщо  амперметр показує 2 А, R1 =  20 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 4 Ом.
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