200 - (200 \* 0.2) = 160 г

СaCO3 = CaO + CO2

m(CO2) = (160 \* 44) / 100 = 70.4 г

m(CO2)практ = 70,4 \* 0,8 = 56,32 г