cosAOB=(AO2+BO2-AB2)/2AO\*BO=(4+4-16)/(2\*4\*4)=-8/32=-0,25

<AOB=900 +arccos0,25=900+14030`=104030`

или

Откладываем от А циркулем 4см и делаем засечку и обозначаем В.Соединяем АВ.

 А

в