[bookmark: _Toc39574976]3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	Задание:
	Посчитать значения  для моделей двухслойных разрезов:
1-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, 1= 25 Ом×м, h2 =  и2 = 100  
2-я модель r0= 2 м, h1= 70 м, 1= 400 Ом×м, h2 =  и 2 = 100 
3-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, 1= 50 Ом×м, h2 =  и 2 = 100 
4-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, 1= 200 Ом×м, h2 =  и 2 = 100 
5-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, 1= 12.5 Ом×м, h2 =  и 2 = 100 
6-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, 1= 800 Ом×м, h2 =  и 2 = 100 
	И постройте их графики ВЭЗ.
[bookmark: _Hlk37497540]	Решение:
Расчетные формулы.
Коэффициент отражения тока

Кажущееся сопротивление

	 
Подставляем численные значения для 1-ой модели




Остальные расчеты для всех моделей приведены  в таблице 3.1.







Таблица 3.1 – Расчеты для шести моделей
	i
	ri
	Модель 1 
	Модель 2
	Модель 3 
	 Модель 4
	Модель 5
	 Модель 6

	 
	 
	ρ1=25
	ρ1=400
	ρ1=50
	ρ1=200
	ρ1=12.5
	ρ2=800

	1
	4
	25.00
	400.00
	50.00
	200.00
	12.50
	799.99

	2
	8
	25.00
	399.97
	50.00
	199.99
	12.50
	799.93

	3
	16
	25.02
	399.77
	50.02
	199.93
	12.51
	799.42

	4
	32
	25.13
	398.23
	50.14
	199.49
	12.59
	795.50

	5
	64
	25.94
	387.38
	50.99
	196.39
	13.13
	767.90

	6
	128
	30.34
	331.71
	55.58
	180.26
	16.15
	627.30

	7
	256
	43.43
	202.01
	68.32
	140.94
	25.57
	308.95

	8
	512
	62.63
	117.73
	83.63
	110.59
	41.67
	124.91

	9
	1024
	80.61
	102.98
	93.68
	102.28
	61.44
	103.91

	10
	2048
	92.33
	100.73
	98.06
	100.54
	79.59
	104.66

	11
	4096
	97.58
	100.30
	99.48
	100.13
	90.92
	111.41

	12
	8192
	99.30
	100.24
	99.87
	100.03
	95.53
	117.40

	13
	16384
	99.78
	100.23
	99.97
	100.01
	96.92
	119.82



 
Рисунок 3.1 – Модель имеет два параметра: r – расстояние, к  – Кажущееся сопротивление
Модуль 2/1 выступает как параметр (шифр) кривых, такое семейство кривых носит название – палетка кривых. 



Задание:
	Посчитать кривые  для двух моделей разрезов:
1-я модель r0= 2 м,h1= 40 м. 1= 200 Ом×,. h2 =  и2 = 400, 800, 1600  
2-я модель r0= 2 м, h1= 40 м. 1= 200 Ом×м, h2 =  и 2 = 25, 50, 100 

Таблица 3.2 – Расчеты для шести моделей
	i
	ri
	 
	1 модель
	 
	 
	2 модель
	 

	 
	 
	ρ2=400
	ρ2=800
	ρ2=1600
	ρ2=25
	ρ2=50
	ρ2=100

	1
	4
	200.017
	200.033
	200.04
	199.96
	199.97
	199.98

	2
	8
	200.138
	200.259
	200.35
	199.72
	199.78
	199.87

	3
	16
	201.055
	201.987
	202.67
	197.85
	198.31
	199.03

	4
	32
	207.206
	213.656
	218.45
	185.56
	188.63
	193.48

	5
	64
	235.080
	267.947
	293.44
	134.13
	147.69
	169.55

	6
	128
	293.997
	394.529
	482.24
	54.96
	81.76
	128.20

	7
	256
	350.332
	550.933
	765.31
	27.88
	54.72
	106.40

	8
	512
	382.347
	681.490
	1084.36
	25.82
	50.92
	101.43

	9
	1024
	394.868
	756.809
	1345.75
	26.60
	50.25
	100.35

	10
	2048
	398.652
	787.006
	1487.59
	28.44
	50.13
	100.09

	11
	4096
	399.658
	796.233
	1538.91
	29.62
	50.12
	100.02

	12
	8192
	399.914
	798.694
	1553.46
	30.04
	50.12
	100.01

	13
	16384
	399.979
	799.320
	1557.23
	30.15
	50.12
	100.00
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Рисунок 3.2 – Модель имеет два параметра: r – расстояние, к  – Кажущееся сопротивление
Модуль 2/1 выступает как параметр (шифр) кривых, такое семейство кривых носит название – палетка кривых
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	Из рис. 3.1 можно сделать следующие выводы:	Comment by Владелец: ЭТО ПРИМЕР  РИС 3.1 КАК НАДО НАПИСАТЬ ВЫВОД 
	Для моделей с ro2/ro1 > 1 и ro2/ro1< 1 выход кривых на значение rok/ro1 = 1 наблюдается при r/h1 < 0.5. Это значит, что для двухслойных моделей при разносах не превышающих половину мощности верхнего слоя кажущееся сопротивление примерно совпадает со значением удельного сопротивления первого слоя
	Для моделей с ro2/ro1 < 1 кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 = 1 при r/h1 > 5. Это значит, что для моделей с основанием большей проводимости по отношению к верхнему слою, кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 при разносах не менее чем в пять раз превышающих мощность первого слоя
Для моделей с ro2/ro1 >  1, кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 = 1 при r/h1 > 10. Причем чем больше ro2/ro1 тем большими должны быть значения r/h1. Это значит, что для моделей с основанием большего сопротивления по отношению к верхнему слою, кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 при разносах не менее чем в десять раз превышающих мощность первого слоя, и чем больше значение ro2/ro1, тем при больших разносах кривая кажущегося выходит на значения удельного сопротивления второго слоя.
	Из рис. 3.2 можно сделать следующие выводы:



	Сделайте, аналогично, выводы по рис. 3.2.  Запишите все это своими словами. Обратите внимание что на рис. 3.2 диапазон изменения ro2/ro1 отличается от диапазона на рис. 3.1. Если сможете – обобщите полученные результаты – например ответьте на вопрос – Какое семейство палеток более информативно и почему?	Comment by Владелец:  НАДО ДЛЯ РИС 3.1 АНАЛОГИЧНО КАК ДЛЯ 31

Кривые ВЭЗ для двухслойного разреза
шифр кривых ρ2/ρ1
1/4	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	399.99640905023085	399.97132659584429	399.77233389189024	398.23212068083888	387.38121559871399	331.71188330360638	202.0125915375271	117.72827973000788	102.97510349765905	100.72992474448807	100.29520871796835	100.23834972410212	100.23477535004722	4	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	25.000262254014665	25.002094513941429	25.016644355305289	25.129681285367127	25.938052832585385	30.344895999930635	43.430619428775813	62.629769380307863	80.611964173589158	92.327692907667711	97.578414240720278	99.30393319710204	99.778434666393139	1/2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	199.99897455025246	199.99181157031427	199.93497430679093	199.49475755257126	196.38506044698707	180.25530807843467	140.93852098138868	110.58913036673414	102.28372087314911	100.54461123023925	100.13462389882119	100.03357629348015	100.00840378656875	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	50.000278900622732	50.002227332676256	50.017695662711141	50.137743131948767	50.992666123311395	55.575366957152298	68.318726537178378	83.631404942523957	93.67625906016309	98.060446711270743	99.478551270440889	99.86686344522839	99.966524654433087	1/8	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	799.99084809481224	799.92692458235297	799.41983715037804	795.49658181144127	767.90308734302164	627.30149795713055	308.94732417204671	124.90682533630233	103.90969334980471	104.66009877850558	111.40588795799569	117.40498333675271	119.81842144363597	8	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	12.500176090645414	12.501406429342975	12.511178504287605	12.587160890715563	13.132371313279348	16.145034632692788	25.567773954705189	41.66693572553546	61.442027153743886	79.591539884520955	90.918008530098419	95.531050628435963	96.916774496018363	r, м

k , Ом×м
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