Кроссворд по теме: « МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | М |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | А |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Е |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Р |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | И |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | А |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Л |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Ы |  |  |  |  |  | |  |  |

1. Сухой цветной порошок.
2. Вещество, состоящее из смолы и растворителя.
3. Используют для подготовки поверхности под окраску.
4. Жидкость с резким запахом, применяется для разведения масляных и эмалевых красок.
5. Основные окрасочные составы.
6. Жидкость, применяется как добавка к краскам, олифе, лаку для более быстрого их высыхания.
7. Вещество, с помощью которого выравнивают поверхность перед окраской.
8. Связующее в масляных красках.
9. Жидкость, применяется для разрушения старых масляных  плёнок.