Тест по теме: «Золотое правило механики»
1. Неподвижным блоком называют такой блок, ось которого при поднятии грузов ...
1. не поднимается и не опускается
2. поднимается и опускается

2. Подвижным блоком называют такой блок, ось которого при поднятии грузов ...
1. не поднимается и не опускается
2. поднимается и опускается

3. Каким номером на рисунке 67 обозначен подвижный блок?
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1. Один
2. Два
3. Три



 
4. Какую силу надо приложить к концу веревки, чтобы поднять груз массой 100 кг (рис. 67)?
1. 2000 Н; 2. 1000 Н; 3. 500 Н; 4. 250 Н.

5. Одинаковы ли будут показания динамометра во всех трех положениях для удержания груза массой т 
(рис. 68)? 
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	В ... положении динамометр покажет наибольшую силу.

1. первом 
2. втором 
3. третьем 
4. Показания динамометра будут одинаковые.




6. Во сколько раз можно выиграть в силе, пользуясь блоком, установленным так, как изображено на рисунке 69?
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		1. Выигрыша в силе не будет.
	2. В 2 раза.
	3. В 3 раза.
	4. В 4 раза.




7. С помощью рычага и блока поднимают груз (рис. 70). 
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	Во сколько раз можно выиграть в силе, пользуясь этим приспособлением?
1. В 5 раз
2. В 10 раз
3. В 6 раз
4. В 7 раз.



8. Какой груз можно поднять при помощи приспособления, изображенного на рисунке 70, прилагая силу 30 Н?
1. 30 Н
2. 300 Н
3. 3000 Н
4. 480 Н
5. 150 Н.
9. [bookmark: _GoBack]Рабочий, прилагая силу 200 Н, поднял груз с помощью подвижного блока на высоту 6 м.
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	На какое расстояние протянут свободный конец веревки?
1. 7,5 м
2. 2 м
3. 5 м
4. 2,5 м
5. 12 м.




10. Какой массы при этом поднят груз?
1. 25 кг
2.  75 кг
3.  50 кг
4. 400 кг
5. 40 кг.
11. Какова работа A1 приложенной силы F?
1. 120 Дж
2. 2400 Дж
3. 150 Дж
4. 60 Дж
5. 1500 Дж.
12. Какова работа A2 силы тяжести FТ?
1. 150 Дж
2. 60 Дж
3. 1500 Дж
4. 2400 Дж
5. 600 Дж.
13. Сравните работу силы тяжести A2 с работой, выполненной рабочим A1. Получается ли выигрыш в работе при использовании блока?
	1. A1> A2 — в работе есть проигрыш
	2. A1< A2 — в работе есть выигрыш
	3. A1= A2 — в работе нет ни выигрыша, ни проигрыша

14. Пользуясь шестом как рычагом, человек поднял груз на высоту 0,2 м, совершив работу 280 Дж. Длинное плечо рычага в 5 раз больше короткого.
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С какой силой человек действовал на рычаг?
1. 3600 Н
2. 2000 Н
3. 800 Н
4. 35 Н
5. 280 Н
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