Бланк оформления домашнего задания «ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРЯМОЙ ЮБКИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | класс | четверть | предмет |
|  | 7 | III | технология |

1. **Снимите мерки и данные запишите в таблицу. Укажите прибавки на свободное облегание по участкам конструкции.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерка | Буквенное обозначение | Значение, см | Прибавка, см | |
| Полуобхват талии | Ст | 31.5 | Пт | 1 |
| Полуобхват бедер | Сб | 43.5 | Пб | 1 |
| Длина спины до талии | Дст | 35 |  |  |
| Длина юбки | Дю | 42 |  |  |

1. **Предварительные расчеты.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отрезок или обозначение | Формула | Расчет, см |
| Ширина сетки | ТТ1=НН1 | Сб+Пб | 43.5+1=44.5 |
| Длина сетки | ТН | Дю по мерке | 42 |
| Линия бока | НН2=ТТ2 | (Сб+Пб)/2 | (43.5+1)/2=22.25 |
| Линия бедер | ТБ=Т1Б1=Т2Б2 | Дст/2 | 35/2=17.5 |
| Сумма всех вытачек | ∑выт | (Сб+Пб)-(Ст+ПТ) | (43.5+1)-(31.5+1)=12 |
| Боковая вытачка |  | 1/2∑выт | 12/1/2=6 |
| Задняя вытачка |  | 1/3∑выт | 12/1/3=4 |
| Передняя вытачка |  | 1/6∑выт | 12/1/6=2 |

1. Выполните построение юбки по своим меркам.

Построение можно выполнить в масштабе М1:4 . Для этого Вам потребуется линейка закройщика.