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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6.
Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води.
Мета роботи: ознайомитися з поняттями радіус, сфера молекулярної дії, молекулярний тиск, сила поверхневого натягу; визначити коефіцієнт поверхневого натягу.
Теорія: Між молекулами рідин діють сили міжмолекулярного зчеплення, величина яких залежить від відстані. 
[image: Ð ÐµÐ·Ñ�Ð»Ñ�Ñ�Ð°Ñ� Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�ÐºÑ� Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ñ� Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð¾Ð¼ "Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð½ÐµÐ²Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ñ�Ñ�Ð³"]До кожної молекули поверхневого шару прикладена сила, яка прагне втягнути її всередину. Поверхневий шар при цьому скорочується і знаходиться у стані своєрідного натягу.
Поверхневий натяг характеризують силою, що прикладена до контуру, який обмежує поверхню рідини.
Сила, обумовлена взаємодією молекул рідини, що спричиняє скорочення площі її поверхні і спрямована по дотичній до поверхні рідини, називається силою поверхневого натягу.
Для кількісної її оцінки вводять коефіцієнт поверхневого натягу.

Відношення сили поверхневого натягу до довжини межі поверхневого шару рідини називають коефіцієнтом поверхневого натягу (, Н/м).
[image: Ð ÐµÐ·Ñ�Ð»Ñ�Ñ�Ð°Ñ� Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�ÐºÑ� Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ñ� Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð¾Ð¼ "Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ½Ð½Ñ� ÐºÐ¾ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ð° Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ�Ñ�Ð³Ñ� Ð²Ð¾Ð´Ð¸ Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ ÐºÑ�Ð°Ð¿ÐµÐ»Ñ�"][image: Ð ÐµÐ·Ñ�Ð»Ñ�Ñ�Ð°Ñ� Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�ÐºÑ� Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ñ� Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð¾Ð¼ "Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ½Ð½Ñ� ÐºÐ¾ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ð° Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ�Ñ�Ð³Ñ� Ð²Ð¾Ð´Ð¸ Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ ÐºÑ�Ð°Ð¿ÐµÐ»Ñ�"]Для визначення коефіцієнта поверхневого натягу дослід виконують з бюреткою, в якій знаходиться дистильована вода. Відкривають кран бюретки так, щоб із бюретки повільно падали краплі. В момент відриву краплі сила її тяжіння (вага) Р = mкg, рівна силі поверхневого натягу, а межа вільної поверхні рівна довжині кола шийки краплі.

де dш.к. – діаметр шийки краплі.
Обладнання:
1. бюретка з краном.
2. Ваги. 
3. Посудина з водою.
4. Посудина для збору крапель.
5. Мікрометр для вимірювання діаметра шийки краплі.


Порядок виконання роботи:
1. Наповнити бюретку водою.
2. Визначити масу пустої посудини для збору крапель.
3. Підставити під бюретку посудину, в якій була вода і, плавно відкриваючи кран, досягти повільного відриву крапель (через 1-2 секунди кожна).
4. Під бюретку підставити зважену посудину і відрахувати n (n~100) крапель.
5. [bookmark: _GoBack]Визначити діаметр шийки краплі за допомогою мікрометра.
6. Зваживши масу посудини з краплями, визначити масу відповідної кількості крапель.
7. Обчислити коефіцієнт поверхневого натягу.

де n – кількість відрахованих крапель.
8. Дослід повторити декілька разів з різною кількістю крапель n.
9. Обчислити середнє значення σ, порівняти одержаний результат з табличним значенням коефіцієнта поверхневого натягу води з урахуванням її температури.
10. Визначити відносну похибку методом оцінки результатів вимірювання.

11.  Результати вимірювань і обчислень записати в таблицю 1.
Таблиця 1.
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	пустої посудини
m1
	посудини з краплями
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Розрахунки до таблиці:























Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контрольні питання
1. Що називається коефіцієнтом поверхневого натягу? В яких одиницях він вимірюється?
2. Що таке сила поверхневого натягу?
3. Як коефіцієнт поверхневого натягу залежить від температури?
4. Як поверхневий натяг впливає на рівні рідин у посудині циліндричної форми?
5. Що таке молекулярний тиск? Для якої рідини він більший, для спирту, чи для води?
6. Чому рідина при даному об’ємі намагається прийняти таку форму, щоб її поверхня була мінімальною?
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